**AMAÇ:**

Bir hastanenin Merkezi Sterilizasyon ünitesinde bulunan yıkama dezenfektör cihazı kullanımı ve kontrolleri sırasında yapılması gerekenleri  belirlemektir.

**KAPSAM:**

M.S.Ü. çalışanlarını

**TALİMAT:**

1. Yıkama dezenfektör cihazı açma/kapama düğmesinden-anahtarından açılır.
2. Cihazın hava ve su girişlerinin kontrolleri yapılır.
3. Yıkama dezenfektör cihazı solüsyonları seviyeleri kontrol edilir. Bitmiş ise yenileri ile değiştirilir. Kesinlikle üstlerine ilave yapılmaz.
4. Kirli aletler eklemli olanlar ağızları olacak şekilde yıkama sepetlerine konulur. Sepetler cihaz içi raflara tek sıra olacak şekilde yerleştirilir.
5. Cihaz içi su püskürtme pervanesinin serbest olup olmadığı kontrol edilir.
6. Her gün yıkama indikatörü cihaz içine konarak yıkama etkinliği kontrol edilir ???
7. Cihaz yükleme kapısı kapatılır. Ana ekrandan uygun yıkama programı seçilerek star tuşuna basılarak cihaz çalıştırılır.
8. Yıkama program bittikten sonra boşaltma kapısından yıkanan aletler paketlenmek üzere temiz alana alınır.
9. Yapılan işlemler kayıt altına alınır.
10. Arıza durumunda yetkili servise bildirimde bulunulur

**CİHAZIN TEMİZLİĞİ**

1. Her gün bir kez yapılır.
2. Deterjanlı ılık suya batırılmış yumuşak bir bez ile silinir.
3. Bir bez ile deterjan giderilene kadar aynı bölgeler  durulanır
4. Kontrol panelinin tuşların olduğu bölüm ovmadan ve  suyu iyice sıkılmış bez ile temizlenir.
5. Cihazın dış yüzeyi metal parlatıcı ile parlatılır.